조립하기 전 주의사항:

1. 모든 볼트와 너트는 조립이 완성된 후에 다시 한 번 세게 조이므로, 첫 조립 시 느슨하게 조입니다.

2. 조리개스프링은 프레임의 위치를 약간 조정해야할 경우를 대비해 첫 조립 시 한쪽(긴 쪽)만 걸어줍니다.

3. 파이프의 절단면이 날카로울 수 있으므로 안전에 주의하시기 바랍니다.

1) 포장박스에서 모든 구성품을 꺼내어 바닥에 정리하여 놓습니다. 프레임에 미리 부착된 소켓을 빼내거나 위치를      바꾸시면 안됩니다. 모든 프레임은 선조립하여 테스트를 거쳐 포장되므로 소켓은 정위치에 부착되어 있습니다.      조립시 프레임에 적힌 이름을 먼저 찾으시기 바랍니다.

2) PVC 등 비닐이 들어있는 박스는 조심하여 개봉합니다.

3) 프레임 중 먼저 전후좌우 바닥을 적당한 거리로 나란하게 놓습니다.

4) 전면과 후면의 코너기둥을 찾아 바닥프레임과 조립합니다.

5) 중간기둥을 바닥에 고정된 소켓에 조립합니다.

6) 좌우 중간기둥과 후면중간기둥은 십자연결소켓으로 연결되어 중간보강대가 관통하게 조립합니다.

7) 천장가로대와 세로대를 조립합니다.

8) 천장보강대는 십자연결소켓을 사용하여 중간기둥과 동일한 방법으로 조립합니다. 이 때 중간 기둥과

지붕보강대는 90도로 꺽여진 연결소켓으로 조립합니다.<그림참조>

9) 모든 볼트를 다시 세게 조인 후 PVC비닐덮개를 씌웁니다.  필요시 비닐고정클립과 하우스벨트를 사용하여

PVC비닐덮개가 날리지 않도록 고정합니다. 말이봉의 경우 비닐고정클립 1-2개를 꽂아 봉이 비닐에서 빠지지

않도록 고정합니다.

* 기타 궁금하신 사항은 070-7622-8484로 문의바랍니다. 감사합니다...