온실형비닐하우스 조립순서(3단진열대일체형) 예시:

조립하기 전 주의사항:

1. 모든 볼트와 너트는 조립이 완성된 후에 다시 한 번 세게 조이므로, 첫 조립 시 느슨하게 조입니다.

2. 조리개스프링은 프레임의 위치를 약간 조정해야할 경우를 대비해 첫 조립 시 한쪽(긴 쪽)만 걸어줍니다.

3. 파이프의 절단면이 날카로울 수 있으므로 안전에 주의하시기 바랍니다.

1) 포장박스에서 모든 구성품을 꺼내어 바닥에 정리하여 놓습니다. 프레임에 미리 부착된 소켓을 빼내거나 위치를 바꾸시면 안됩니다. 모든 프레임은 선조립하여 테스트를 거쳐 포장되므로 소켓은 정위치에 부착되어 있습니다. 조립시 프레임에 적힌 이름을 먼저 찾으시기 바랍니다.

2) PVC 등 비닐이 들어있는 박스는 조심하여 개봉합니다.

3) 프레임 중 먼저 좌우 바닥을 적당한 거리로 나란하게 놓습니다. 좌우바닥에는 말뚝고정용 링과 기둥조립용 소켓(U형)이 부착되어 있습니다. 이 때 소켓고정용 리벳팅이 내측에 오도록 바닥프레임을 놓습니다. (프레임에 좌우측 이름이 적혀있음)

4) 전면과 후면의 첫 번째 기둥을 찾아 바닥프레임 전후 첫 번째 소켓에 조립합니다. 첫 번째 기둥에는 하단부 1개 상단부 2개의 U형 소켓이 미리 꽂혀있습니다.

5) 전후면 바닥프레임을 찾아 전후 첫 번째 기둥의 하단부 소켓에 연결합니다. 전면부 바닥에는 문고정용 세로대를 고정하기 위한 소켓이 2개가 부착되어 있습니다. 소켓위치는 매직으로 표시되어 있습니다.

6) V소켓 보강대(프레임에 V소켓이라 적혀있음)를 좌우측의 전후 첫 번째 기둥에 조립합니다. 이때 V소켓 내부에 들어가는 내측소켓(노란고무줄로 묶여져 있음)을 찾아 내측에 함께 조립합니다.

7) 좌우측 중간기둥을 바닥소켓에 끼워 조립합니다.

8) 좌우측 기둥보강대를 조립합니다. 기둥보강대는 양쪽 끝에 1개의 구멍이 있으며 전후면 첫 기둥의 중간에 기둥보강대를 고정하기 위한 긴 볼트가 있는데 너트를 풀어 내측에서 기둥보강대 양끝의 구멍에 볼트를 넣고 조립합니다. <모든 보강대는 하우스 내측에 조립>

9) 조리개스프링을 찾아 기둥 중간 중간에 기둥과 기둥보강대가 만나는 곳에 걸어줍니다.

이때 조리개스프링 걸쇠를 한쪽만 걸어 약간의 위치조정이 가능하도록 합니다.

10) 후면가로대를 찾아 후면 첫 기둥에 부착된 소켓에 조립합니다.

11) 좌우측 기둥 상단에 지붕살을 조립하기 위한 V소켓(노란고무줄로 묶여있음)을 찾아 조립합니다.  V소켓 내측에 들어가는 소켓을 찾아 세트로 조립합니다.

12) 전면과 후면 첫 지붕살을 먼저 조립하여 지붕꼭대기(TOP)V소켓보강대를 조립합니다. 첫지붕살에는 지붕보강대용 구멍이 뚫려있습니다. (첫지붕살이라고 적혀있음)

전면첫지붕살에는 전면바닥프레임에 부착된 U형소켓에 조립하기 위한 전면세로대용 U변형 소켓이 좌우 1개씩 미리 부착되어 있습니다. (투명테이프로 고정됨)

13) 지붕보강대를 전후 첫지붕살에 조립합니다. 지붕보강대에는 전면세로대용 소켓이 전후용 2개가 꽂혀 있습니다. 지붕보강대 양 끝에 있는 긴 볼트를 풀어 지붕살 볼트구멍에 넣어 지붕보강대를 조립하는데, 보강대는 반드시 하우스 내측에 조립합니다.

14) 중간 지붕살을 V소켓을 사용하여 조립합니다.

15) 전면 세로대를 지붕보강대에 연결하여 조립합니다. 지붕보강대에 조립되는 전면세로대는 하단부가 캡으로 막혀있으며 바닥프레임과 직교하므로 조리개스프링으로 바닥프레임과 조립합니다.

16)전면 세로 문고정대(상하 양끝에 두 구멍이 있으며, 좌측용은 도어용 문틀이 경첩으로 부착되어 있으며, 우측용은 문잠금장치가 전면에 달려있음/ 상하가 있으므로 “상” 이라고 표기된 부분이 상부로 향하도록 조립.)를 첫지붕과 바닥의 소켓으로 조립합니다. 이때 전면중앙가로대를 찾아 도어상단에 함께 조립합니다.

17) 전면 가로대를 좌우 첫기둥과 전면세로 문고정대(문고정용)에 부착된 소켓을 사용하여 조립합니다. 전면 도어도 함께 조립합니다.

18) 모든 조립이 끝나면 볼트를 세게 조이시고, 조리개스프링은 보강대를 정위치에 놓은 뒤 남은 걸쇠를 모두 걸어줍니다.

19) 보온비닐은 홈페이지 설명서를 참고하시기 바라며 특히 전체PVC를 덮는 경우 하우스내에 한사람이 들어가서 지붕으로 조금씩 덮개를 이동시키시면 편리합니다. 전면도어의 경우 도어테두리PVC를 비닐고정클립으로 도어 외곽프레임에 고정합니다.

20) 비닐고정클립을 사용하여 비닐을 프레임에 고정하되 전후 첫 기둥과 첫 지붕살 바닥프레임에 비닐고정클립을 주로 꽂아 사용합니다. 흙에 고정하는 경우 말뚝을 말뚝고정링에 꽂아 땅에 끝까지 박아주시면 프레임이 튼튼하게 고정됩니다.

21) 하우스벨트를 좌우 바닥프레임이나 말뚝용링 또는 말뚝에 묶어 좌우 기둥에서 지붕으로 넘겨 묶어주시면 비닐이 바람에 날리는 것을 막을 수 있습니다.

...............................................................

이하는 계단형진열대 조립순서:

1) 좌측 바닥프레임에 조립된 기둥에는 계단고정용 소켓이 미리 부착되어 있습니다. 계단모양으로 미리 조립된 프레임 상부를 기둥에 부착된 소켓에 끼워 조립합니다. 계단은 좌측 중앙 우측 3개로 이루어 지며 중앙에는 U형소켓이 없는 것이 특징입니다.

2) 중간에 소켓으로 연결된 계단보강대 3세트를 찾아 중간에 조립된 소켓을 풀어 중간계단에 꽂아줍니다. 이때 좌우측계단의 U형 소켓에 보강대 양끝을 함께 조립합니다. (위치는 사진 참조)

3) 3개의 보강대를 동일 방식으로 조립 후 방부목을 동봉된 새들과 스텐나사를 사용하여 좌우계단프레임에 고정합니다. 방부목은 미리 계단에 얹어보아 가지런한 위치를 정한 후 작업합니다.

.................................수고하셨습니다.

기타 궁금하신 사항은 070-7622-8484로 문의바랍니다. 감사합니다...