고추건조대 B형  : 바닥다리 부착형

고추, 토란, 무, 고사리, 쑥, 감, 고구마, 생선 등 다양한 식품을 건조할 수 있습니다.

<보강대중간기둥>                   <중간기둥>                          <코너중간기둥>

조립하기 전 주의사항:

1. 모든 볼트와 너트는 조립이 완성된 후에 다시 한 번 세게 조이므로, 첫 조립 시 느슨하게 조입니다.

2. 파이프의 절단면이 날카로울 수 있으므로 안전에 주의하시기 바랍니다.

3. 바닥 전체를 조립 후 지붕을 조립합니다.

.............................................................................................................................................

1) 포장박스에서 모든 구성품을 꺼내어 바닥에 정리하여 놓습니다. 프레임에 미리 부착된 소켓을 빼내거나

위치를 바꾸시면 안됩니다. 모든 프레임은 선조립하여 테스트를 거쳐 포장되므로 소켓은 정위치에 부착되어

있습니다. 조립시 우선 프레임에 적힌 이름을 찾으시기 바랍니다.

2) PVC 등 비닐이 들어있는 박스는 조심하여 개봉합니다.

3) 프레임 중 먼저 좌우 바닥을 적당한 거리로 나란하게 놓습니다. 좌우 바닥 프레임은 길이가 약 2M인

봉이 4개입니다.

* 전후 바닥과 중간 보강대는 중간쯤에 일자연결소켓으로 연결하여 분리할 수 있습니다.

4) 바닥  네 모서리(코너)다리를 조립합니다. 모든 소켓은 외측와 내측 1세트로

구성되어 있습니다. 중간 보강대를 장착하시면서 중간기둥을 조립합니다.

* 중간보강대 중간부분은 짧은 봉 2개가 일자연결소켓으로 조립되는데 좌우가 바뀌지 않도록 합니다.

좌우는 몸체 연결부 일자연결소켓 위치를 보시고 기둥이 달리는 쪽이 조금 더 긴 봉이 오도록 합니다.

5) 바닥조립 후 전후 지붕용 기둥을 각각 조립합니다.

6) 지붕용 TOP봉을 기둥에 조립합니다.

* TOP봉 전후 3개 소켓중 가장 내측소켓이 기둥에 조립되며 지붕 좌우가 비대칭이 되도록(동일 간격이 되도록)

가장자리 지붕봉을 조립합니다. 예를 들어 좌측 첫지붕살이 1번소켓에 조립되면 후면 지붕살은 후면

중간소켓 조립하시면 됩니다. (지붕 좌우 같은 폭이 나오도록 조립)

볼트는 세게조이시어 지붕이 적당한 텐션을 유지하도록 합니다.

7) 지붕 중간 살을 조립하고 비닐고정클립을 사용하여 비닐을 고정합니다. 비닐폭은 3*3.5M이며 좌우가

3.5M길이가 되도록 합니다. 비닐클립이 느슨한 경우 손으로 둥근 부분을 눌러 내경을 줄이시거나 비닐패드

를 덧대어 줍니다.

8)바람이 부는 경우 전체를 고정하여 바람에 날리지 않도록 주의합니다.

기타 궁금하신 사항은 070-7622-8484로 문의바랍니다. 감사합니다.